Тестовые вопросы
по дисциплине «Строительные машины и оборудование»

Что называют строительной машиной?
А)	устройство, которое посредством механических движений преобразует размеры, форму, свойства или положение в пространстве строительных материалов, изделий и конструкций;
В)	устройство, которое посредством механических движений преобразует форму, свойства или положение в пространстве строительных материалов, изделий и конструкций;
С)	устройство, которое посредством механических движений преобразует свойства или положение в пространстве строительных материалов, изделий и конструкций;
D)	устройство, которое посредством механических движений преобразует положение в пространстве строительных материалов, изделий и конструкций;
E)	механизм, который посредством механических движений преобразует размеры, форму, свойства или положение в пространстве строительных материалов, изделий и конструкций.

Что называют параметром машины?
А)	количественную, реже, качественную характеристику какого-либо существенного ее признака;
В)	состояние функционирования машины, в процессе которого она вырабатывает продукцию;
С)	мероприятия, обеспечивающие поддержание качества машин при их эксплуатации;
D)	невозможность дальнейшей эксплуатации машины из-за нарушения требований безопасности или выхода заданных параметров за установленные пределы, снижения эффективности эксплуатации ниже допустимой;
E)	календарную продолжительность эксплуатации машины от ее начала или возобновления после ремонта до наступления предельного состояния.

Как классифицируются машины по режиму рабочего процесса?
А)	стационарные и передвижные;
В)	работающие от собственного двигателя внутреннего сгорания  и от внешних источников;
С)	цикличного и непрерывного действия;
D)	главные, основные и вспомогательные;
E)	гусеничные, пневмоколесные, рельсоколесные и специальные. 

Как классифицируются машины по роду используемой энергии?
А)	главные, основные и вспомогательные;
В)	цикличного и непрерывного действия;
С)	стационарные и передвижные;
D)	работающие от собственного двигателя внутреннего сгорания и от внешних источников;
E)	гусеничные, пневмоколесные, рельсоколесные и специальные. 

Как классифицируются машины по способности передвигаться?
А)	гусеничные, пневмоколесные, рельсоколесные и специальные; 
В)	цикличного и непрерывного действия;
С)	работающие от собственного двигателя внутреннего сгорания и от внешних источников;
D)	главные, основные и вспомогательные;
E)	стационарные и передвижные.

Как классифицируются машины по типу ходовых устройств?
А)	главные, основные и вспомогательные;
В)	цикличного и непрерывного действия;
С)	работающие от собственного двигателя внутреннего сгорания и от внешних источников;
D)	стационарные и передвижные;
E)	гусеничные, пневмоколесные, рельсоколесные и специальные. 

Для чего служит система управления?
А)	для включения в действие машины и ее отдельных механизмов, включая силовую установку, а также для их остановки;
В)	для включения в действие машины;
С)	для включения в действие отдельных механизмов;
D)	для остановки машины;
E)	для остановки отдельных механизмов.

Что такое производительность?
А)	важнейшая выходная характеристика строительной машины;
В)	важнейшая входная характеристика строительной машины;
С)	одна из главных входных характеристик строительной машины;
D)	одна из главных выходных характеристик строительной машины;
E)	второстепенная выходная характеристика строительной машины.

Как определяют производительность?
А)	количеством мото-часов работы машины в единицу времени;
В)	количеством времени, затраченного машиной в единицу продукции;
С)	количеством человеко-часов работы машины в единицу времени;
D)	количеством продукции, произведенной машиной в единицу времени; 
E)	ресурсом машины в единицу времени.

Какие виды производительности Вам известны?
А)	конструктивная, техническая и эксплуатационная;
расчетная, техническая и эксплуатационная;
В)	расчетная, теоретическая и конструктивная;
С)	расчетная, конструктивная и техническая;
D)	расчетная, техническая и эксплуатационная;
E)	теоретическая, конструктивная и эксплуатационная.

Что понимают под технической производительностью?
А)	максимально возможную в данных производственных условиях производительность при непрерывной работе машины;
В)	производительность за 1 ч непрерывной работы при расчетных скоростях рабочих движений, расчетных нагрузках на рабочем органе с учетом ее простоев и неполного использования ее технологических возможностей;
С)	максимально возможную в данных производственных условиях производительность с учетом ее простоев и неполного использования ее технологических возможностей;
D)	фактическую производительность машины в данных производственных условиях с учетом ее простоев и неполного использования ее технологических возможностей;
E)	производительность за 1 ч непрерывной работы при расчетных скоростях рабочих движений, расчетных нагрузках на рабочем органе и расчетных условиях работы.

Что понимают под эксплуатационной производительностью?
А)	фактическую производительность машины в данных производственных условиях с учетом ее простоев и неполного использования ее технологических возможностей;
В)	производительность за 1 ч непрерывной работы при расчетных скоростях рабочих движений, расчетных нагрузках на рабочем органе с учетом ее простоев и неполного использования ее технологических возможностей;
С)	максимально возможную в данных производственных условиях производительность с учетом ее простоев и неполного использования ее технологических возможностей;
D)	максимально возможную в данных производственных условиях производительность при непрерывной работе машины;
E)	производительность за 1 ч непрерывной работы при расчетных скоростях рабочих движений, расчетных нагрузках на рабочем органе и расчетных условиях работы.

Что относится к эргономическим свойствам?
А)	соответствие конструкции машины гигиеническим условиям жизнедеятельности и работоспособности человека, его антропометрическим, физиологическим и психофизическим требованиям, нормированным действующими стандартами;
В)	динамические и тормозные качества; устойчивость против опрокидывания и заносов; обзорность; обеспеченность сигнализацией и приборами для предупреждения возможных критических ситуаций, а также для взаимодействия с другими участниками сооружения объекта; надежность элементов, разрушение которых может привести к аварии; обеспеченность автоматическими устройствами безопасности и блокировки;
С)	положение тела машиниста в кабине, близкое к состоянию функционального покоя при равномерном распределении его веса по площади опорных поверхностей; при этом повышается точность и скорость его моторных действий, обеспечивается возможность длительной непрерывной работы без значительного утомления;
D)	обеспечение оптимальных условий на рабочем месте машиниста (температуры, влажности, скорости обдува воздухом и его химического состава, уровней шума и вибрации); этими требованиями обеспечивается необходимый уровень работоспособности и внимания машиниста, поддержание высокого уровня производительности машины;
E)	цена и экономический эффект.

Что относится к антропометрическим требованиям?
А)	положение тела машиниста в кабине, близкое к состоянию функционального покоя при равномерном распределении его веса по площади опорных поверхностей; при этом повышается точность и скорость его моторных действий, обеспечивается возможность длительной непрерывной работы без значительного утомления;
В)	динамические и тормозные качества; устойчивость против опрокидывания и заносов; обзорность; обеспеченность сигнализацией и приборами для предупреждения возможных критических ситуаций, а также для взаимодействия с другими участниками сооружения объекта; надежность элементов, разрушение которых может привести к аварии; обеспеченность автоматическими устройствами безопасности и блокировки;
С)	соответствие конструкции машины гигиеническим условиям жизнедеятельности и работоспособности человека, его антропометрическим, физиологическим и психофизическим требованиям, нормированным действующими стандартами;
D)	обеспечение оптимальных условий на рабочем месте машиниста (температуры, влажности, скорости обдува воздухом и его химического состава, уровней шума и вибрации); этими требованиями обеспечивается необходимый уровень работоспособности и внимания машиниста, поддержание высокого уровня производительности машины;
E)	цена и экономический эффект.

Что относится к физиологическим требованиям?
А)	обеспечение оптимальных условий на рабочем месте машиниста (температуры, влажности, скорости обдува воздухом и его химического состава, уровней шума и вибрации); этими требованиями обеспечивается необходимый уровень работоспособности и внимания машиниста, поддержание высокого уровня производительности машины;
В)	динамические и тормозные качества; устойчивость против опрокидывания и заносов; обзорность; обеспеченность сигнализацией и приборами для предупреждения возможных критических ситуаций, а также для взаимодействия с другими участниками сооружения объекта; надежность элементов, разрушение которых может привести к аварии; обеспеченность автоматическими устройствами безопасности и блокировки;
С)	соответствие конструкции машины гигиеническим условиям жизнедеятельности и работоспособности человека, его антропометрическим, физиологическим и психофизическим требованиям, нормированным действующими стандартами;
D)	положение тела машиниста в кабине, близкое к состоянию функционального покоя при равномерном распределении его веса по площади опорных поверхностей; при этом повышается точность и скорость его моторных действий, обеспечивается возможность длительной непрерывной работы без значительного утомления;
E)	цена и экономический эффект.

Что такое трансмиссия?
A)	устройство для приведения в действие машин и механизмов;
B)	устройство, позволяющее эксплуатировать силовую установку на оптимальных режимах;
C)	система, кинематически связывающая отдельные узлы машины, при помощи которой передается движение от двигателя к исполнительным механизмам и редуцируются передаваемые скорости и усилия;
D)	устройство, сообщающее машине движение и передающее на грунт силу тяжести машины;
E)	детали, соединяющие движитель с корпусом машины;

Какие типы трансмиссии применяются в современных строительных машинах?
A)	гидравлические;
B)	механические;
C)	все перечисленные типы; 
D)	электрические;
E)	смешанные.

Какие передачи называются фрикционными?
A)	передачи, у которых вращения передается между параллельными, перекрещивающимися и пересекающимися осями посредством зубчатого зацепления;
B)	передачи, у которых вращения от одного вала к другому, находящемуся на значительном расстоянии,  передается посредством бесконечного ремня;
C)	передачи, у которых движение от одного элемента к другому передается силами трения;
D)	передачи, у которых вращения передается между двумя параллельными валами, при большом расстоянии между ними (до 8 м),  посредством двух цепных звездочек и бесконечной цепи;
E)	устройство, применяемое для регулирования скорости опускания груза или удержания груза на весу, для поглощения инерции движущихся масс (тележек, кранов, грузов), для изменения скорости отдельных узлов машин.

Какие передачи называются ременными?
A)	передачи, у которых вращения от одного вала к другому, находящемуся на значительном расстоянии,  передается посредством двух шкивов, на которые надет бесконечный ремень;
B)	передачи, у которых движение от одного элемента к другому передается силами трения;
C)	передачи, у которых вращения передается между параллельными, перекрещивающимися и пересекающимися осями посредством зубчатого зацепления;
D)	передачи, у которых вращения передается между двумя параллельными валами, при большом расстоянии между ними (до 8 м),  посредством двух цепных звездочек и бесконечной цепи;
E)	устройство, применяемое для регулирования скорости опускания груза или удержания груза на весу, для поглощения инерции движущихся масс (тележек, кранов, грузов), для изменения скорости отдельных узлов машин.

Какие передачи называются зубчатыми?
A)	передачи, у которых вращения передается между параллельными, перекрещивающимися и пересекающимися осями посредством зубчатого зацепления;
B)	передачи, у которых движение от одного элемента к другому передается силами трения;
C)	передачи, у которых вращения от одного вала к другому, находящемуся на значительном расстоянии,  передается посредством двух шкивов, на которые надет бесконечный ремень;
D)	передачи, у которых вращения передается между двумя параллельными валами, при большом расстоянии между ними (до 8 м),  посредством двух цепных звездочек и бесконечной цепи;
E)	устройство, применяемое для регулирования скорости опускания груза или удержания груза на весу, для поглощения инерции движущихся масс (тележек, кранов, грузов), для изменения скорости отдельных узлов машин.

Какие передачи называются цепными?
A)	передачи, у которых вращения передается между двумя параллельными валами, при большом расстоянии между ними (до 8 м),  посредством двух цепных звездочек и бесконечной цепи;
B)	передачи, у которых движение от одного элемента к другому передается силами трения;
C)	передачи, у которых вращения от одного вала к другому, находящемуся на значительном расстоянии,  передается посредством двух шкивов, на которые надет бесконечный ремень;
D)	передачи, у которых вращения передается между параллельными, перекрещивающимися и пересекающимися осями посредством зубчатого зацепления;
E)	устройство, применяемое для регулирования скорости опускания груза или удержания груза на весу, для поглощения инерции движущихся масс (тележек, кранов, грузов), для изменения скорости отдельных узлов машин.

Назовите типы гидравлических трансмиссий:
A)	замкнутые и открытые;
B)	механические и специальные;
C)	гидромуфты и гидротрансформаторы;
D)	гидрообъемные (гидростатические) и гидродинамические;
E)	центробежные и инерционные.

У каких машин нет движителя?
A)	у тракторов;
B)	у самоходных;
C)	у одноосных;
D)	у прицепных;
E)	у автомобилей.

Что такое движитель?
A)	устройство, позволяющее эксплуатировать силовую установку на оптимальных режимах;
B)	устройство, сообщающее машине движение и передающее на грунт силу тяжести машины;
C)	устройство для приведения в действие машин и механизмов;
D)	детали, соединяющие движитель с корпусом машины;
E)	система, кинематически связывающая отдельные узлы машины, при помощи которой передается движение от двигателя к исполнительным механизмам и редуцируются передаваемые скорости и усилия.

Какие движители применяются в строительных машинах?
A)	шагающие;
B)	гусеничные;
C)	колесные;
D)	рельсовые;
E)	все перечисленные.

Что является недостатками гусеничного хода?
A)	его большой вес, сложность конструкции, низкий К.П.Д., быстрый износ деталей, а также малая скорость перемещения, необходимость перевозки тягачами на специальных прицепах-тяжеловозах при транспортировании даже на небольшие расстояния;
B)	низкое удельное давление на грунт, высокая маневренность;
C)	большое удельное давление на грунт в связи с малой площадью контакта колес с грунтом, сравнительно малый коэффициент сцепления;
D)	легче остальных типов, имеет больший ресурс работы, позволяет машине перемещаться на больших скоростях и имеет более высокий к.п.д.;
E)	имеют большую поверхность опоры, что снижает удельное давление на грунт и повышает проходимость машины.

Что является недостатками колесных движителей?
A)	низкое удельное давление на грунт, высокая маневренность;
B)	большое удельное давление на грунт в связи с малой площадью контакта колес с грунтом, сравнительно малый коэффициент сцепления;
C)	его большой вес, сложность конструкции, низкий К.П.Д., быстрый износ деталей, а также малая скорость перемещения, необходимость перевозки тягачами на специальных прицепах-тяжеловозах при транспортировании даже на небольшие расстояния;
D)	легче остальных типов, имеет больший ресурс работы, позволяет машине перемещаться на больших скоростях и имеет более высокий к.п.д.;
E)	имеют большую поверхность опоры, что снижает удельное давление на грунт и повышает проходимость машины.

Что является преимуществом шагающего движителя?
A)	низкое удельное давление на грунт, высокая маневренность;
B)	большое удельное давление на грунт в связи с малой площадью контакта колес с грунтом, сравнительно малый коэффициент сцепления;
C)	его большой вес, сложность конструкции, низкий К.П.Д., быстрый износ деталей, а также малая скорость перемещения, необходимость перевозки тягачами на специальных прицепах-тяжеловозах при транспортировании даже на небольшие расстояния;
D)	легче остальных типов, имеет больший ресурс работы, позволяет машине перемещаться на больших скоростях и имеет более высокий к.п.д.;
E)	имеют большую поверхность опоры, что снижает удельное давление на грунт и повышает проходимость машины.

Как различают грузовые автомобили?
A)	общего назначения, специализированные и специальные;
B)	общего назначения;
C)	специализированные;
D)	специальные;
E)	с кузовом и тентом.

Назовите транспортные средства специализированного назначения?
A) машины, предназначенные для транспортирования определенных видов грузов и оборудованные специальными устройствами для выполнения дополнительных нетранспортных операций;
B)	автомобили (автопоезда), предназначенные для перевозки одного или нескольких однородных видов грузов;
C)	автомобили с открытой платформой и откидными бортами для перевозки любых видов грузов;
D)	автомобили, предназначенные для перевозки труб длиной до 12 м и плетей (секций, сваренных из труб) длиной до 36 м по дорогам с твердым покрытием, грунтовым дорогам, а также вне дорог вдоль трассы строительства трубопроводов;
E)	автомобили, предназначенные для перевозки керамзита и других сыпучих материалов с небольшой плотностью.

Назовите транспортные средства специального назначения?
A)	автомобили, предназначенные для перевозки труб длиной до 12 м и плетей (секций, сваренных из труб) длиной до 36 м по дорогам с твердым покрытием, грунтовым дорогам, а также вне дорог вдоль трассы строительства трубопроводов;
B)	автомобили с открытой платформой и откидными бортами для перевозки любых видов грузов;
C)	автомобили (автопоезда), предназначенные для перевозки одного или нескольких однородных видов грузов;
D)	машины, предназначенные для транспортирования определенных видов грузов и оборудованные специальными устройствами для выполнения дополнительных нетранспортных операций;
E)	автомобили, предназначенные для перевозки керамзита и других сыпучих материалов с небольшой плотностью.

Грузовые автомобили обозначаются колесной формулой АБ. Что обозначает А?
A)	число управляемых колес;
B)	число ведомых колес;
C)	число колес движителя;
D)	число ведущих колес;
E)	общее число колес.

Грузовые автомобили обозначаются колесной формулой АБ. Что обозначает Б?
A)	число колес движителя;
B)	число ведомых колес;
C)	число ведущих колес;
D)	общее число колес;
E)	число управляемых колес.

Для чего применяют автомобили-самосвалы?
A)	для транспортирования на прицепах строительных грузов и оборудования по грунтовым и временным дорогам, вне дорог, в стесненных условиях, а также передвижения и работы навесных и прицепных строительных машин;
B)	для работы с различными видами сменного навесного и прицепного строительного оборудования;
C)	для перевозки жидких вяжущих материалов (битум, гудрон, эмульсии) в разогретом состоянии от предприятий для их централизованного приготовления к местам производства дорожных работ;
D)	для перевозки строительных грузов в металлических кузовах с корытообразной, трапециевидной и прямоугольной формой поперечного сечения, принудительно наклоняемых при разгрузке с помощью подъемного (опрокидного) механизма назад, на боковые (одну или обе) стороны, на стороны и назад;
E)	для перевозки труб длиной 6…12 м диаметром до 1420 мм и сварных секций из труб (плетей) длиной 24…36 м.

Для чего применяют керамзитовозы?
A)	автомобили с открытой платформой и откидными бортами для перевозки любых видов грузов;
B)	машины, предназначенные для транспортирования определенных видов грузов и оборудованные специальными устройствами для выполнения дополнительных нетранспортных операций;
C)	для перевозки керамзита и других сыпучих материалов с небольшой плотностью
D)	автомобили (автопоезда), предназначенные для перевозки одного или нескольких однородных видов грузов;
E)	автомобили, предназначенные для перевозки труб длиной до 12 м и плетей (секций, сваренных из труб) длиной до 36 м по дорогам с твердым покрытием, грунтовым дорогам, а также вне дорог вдоль трассы строительства трубопроводов.

Для чего применяют контейнеровозы?
A)	для перевозки жидких вяжущих материалов (битум, гудрон, эмульсии) в разогретом состоянии от предприятий для их централизованного приготовления к местам производства дорожных работ;
B)	для перевозки в вертикальном или крутонаклонном положении стеновых панелей, перекрытий, перегородок, плит, лестничных маршей и т.п.;
C)	для перевозки строительных грузов в металлических кузовах с корытообразной, трапециевидной и прямоугольной формой поперечного сечения, принудительно наклоняемых при разгрузке с помощью подъемного (опрокидного) механизма назад, на боковые (одну или обе) стороны, на стороны и назад;
D)	для доставки контейнеров и пакетов;
E)	для перевозки труб длиной 6…12 м диаметром до 1420 мм и сварных секций из труб (плетей) длиной 24…36 м.

Для чего применяют трубовозы и плетевозы?
A)	для перевозки строительных грузов в металлических кузовах с корытообразной, трапециевидной и прямоугольной формой поперечного сечения, принудительно наклоняемых при разгрузке с помощью подъемного (опрокидного) механизма назад, на боковые (одну или обе) стороны, на стороны и назад;
B)	для работы с различными видами сменного навесного и прицепного строительного оборудования;
C)	для перевозки труб длиной до 12 м и плетей (секций, сваренных из труб) длиной до 36 м по дорогам с твердым покрытием, грунтовым дорогам, а также вне дорог вдоль трассы строительства трубопроводов;
D)	для перевозки жидких вяжущих материалов (битум, гудрон, эмульсии) в разогретом состоянии от предприятий для их централизованного приготовления к местам производства дорожных работ;
E)	для транспортирования на прицепах строительных грузов и оборудования по грунтовым и временным дорогам, вне дорог, в стесненных условиях, а также передвижения и работы навесных и прицепных строительных машин.

Для чего применяют тракторы?
A)	для работы с различными видами сменного навесного и прицепного строительного оборудования;
B)	для транспортирования на прицепах строительных грузов и оборудования по грунтовым и временным дорогам, вне дорог, в стесненных условиях, а также передвижения и работы навесных и прицепных строительных машин;
C)	для перевозки строительных грузов в металлических кузовах с корытообразной, трапециевидной и прямоугольной формой поперечного сечения, принудительно наклоняемых при разгрузке с помощью подъемного (опрокидного) механизма назад, на боковые (одну или обе) стороны, на стороны и назад;
D)	для перевозки жидких вяжущих материалов (битум, гудрон, эмульсии) в разогретом состоянии от предприятий для их централизованного приготовления к местам производства дорожных работ;
E)	для перевозки труб длиной 6…12 м диаметром до 1420 мм и сварных секций из труб (плетей) длиной 24…36 м.

Что является главным параметром трактора?
A)	вес;
B)	мощность;
C)	диапазон скоростей;
D)	дорожный просвет;
E)	максимальное тяговое усилие на крюке.

Что означает класс тяги по промышленной классификации?
A)	минимальную силу тяги без догрузки навесным оборудованием, обеспечивающей эффективную работу с землеройным оборудованием;
B)	максимальную силу тяги без догрузки навесным оборудованием, обеспечивающей эффективную работу с землеройным оборудованием;
C)	усредненную силу тяги без догрузки навесным оборудованием, обеспечивающей эффективную работу с землеройным оборудованием;
D)	минимальную силу тяги с догрузкой навесным оборудованием, обеспечивающей эффективную работу с землеройным оборудованием;
E)	максимальную силу тяги с догрузкой навесным оборудованием, обеспечивающей эффективную работу с землеройным оборудованием.

Для чего применяют пневмоколесные тягачи?
A)	для работы с различными видами сменного навесного и прицепного строительного оборудования;
B)	для перевозки строительных грузов в металлических кузовах с корытообразной, трапециевидной и прямоугольной формой поперечного сечения, принудительно наклоняемых при разгрузке с помощью подъемного (опрокидного) механизма назад, на боковые (одну или обе) стороны, на стороны и назад;
C)	для перевозки жидких вяжущих материалов (битум, гудрон, эмульсии) в разогретом состоянии от предприятий для их централизованного приготовления к местам производства дорожных работ;
D)	для транспортирования на прицепах строительных грузов и оборудования по грунтовым и временным дорогам, вне дорог, в стесненных условиях, а также передвижения и работы навесных и прицепных строительных машин;
E)	для перевозки труб длиной 6…12 м диаметром до 1420 мм и сварных секций из труб (плетей) длиной 24…36 м.

Как подразделяются погрузочно-разгрузочные машины?
A)	одноковшовые и многоковшовые;
B)	самоходные погрузчики;
C)	разгрузчики;
D)	самоходные погрузчики и разгрузчики;
E)	автопогрузчики и электропогрузчики.
Для чего используются самоходные погрузчики?
A)	для погрузки в различные транспортные средства и складирования сыпучих, мелкокусковых материалов и штучных грузов, а также для перемещения на складах и подачи к месту производства различных материалов, строительных деталей и оборудования;
B)	для погрузки, транспортирования и штабелирования сыпучих материалов и штучных грузов, разработки гравийно-песчаных карьеров, послойной разработки грунтов I … III групп с погрузкой их в транспортные средства или отсыпкой в отвал;
C)	для погрузки и разгрузки контейнеров, лесоматериалов, труб, для планировки, засыпки траншей и др.;
D)	для выгрузки из железнодорожных вагонов и с железнодорожных платформ сыпучих материалов (песок, щебень, гравий) и порошкообразных материалов (цемент, минеральный порошок, гипс, известь и т.п.);
E)	для штабелирования и перегрузки штучных и пакетированных грузов с перемещением их на небольшие расстояния.

Для чего используются разгрузчики?
A)	для выгрузки из железнодорожных вагонов и с железнодорожных платформ сыпучих материалов (песок, щебень, гравий) и порошкообразных материалов (цемент, минеральный порошок, гипс, известь и т.п.);
B)	для погрузки, транспортирования и штабелирования сыпучих материалов и штучных грузов, разработки гравийно-песчаных карьеров, послойной разработки грунтов I … III групп с погрузкой их в транспортные средства или отсыпкой в отвал;
C)	для погрузки и разгрузки контейнеров, лесоматериалов, труб, для планировки, засыпки траншей и др.;
D)	для погрузки в различные транспортные средства и складирования сыпучих, мелкокусковых материалов и штучных грузов, а также для перемещения на складах и подачи к месту производства различных материалов, строительных деталей и оборудования;
E)	для штабелирования и перегрузки штучных и пакетированных грузов с перемещением их на небольшие расстояния.

Для чего используются одноковшовые погрузчики?
A)	для погрузки, транспортирования и штабелирования сыпучих материалов и штучных грузов, разработки гравийно-песчаных карьеров, послойной разработки грунтов I … III групп с погрузкой их в транспортные средства или отсыпкой в отвал;
B)	для погрузки и разгрузки контейнеров, лесоматериалов, труб, для планировки, засыпки траншей и др.;
C)	для погрузки в различные транспортные средства и складирования сыпучих, мелкокусковых материалов и штучных грузов, а также для перемещения на складах и подачи к месту производства различных материалов, строительных деталей и оборудования;
D)	для выгрузки из железнодорожных вагонов и с железнодорожных платформ сыпучих материалов (песок, щебень, гравий) и порошкообразных материалов (цемент, минеральный порошок, гипс, известь и т.п.);
E)	для штабелирования и перегрузки штучных и пакетированных грузов с перемещением их на небольшие расстояния.

Как по грузоподъемности разделяют одноковшовые погрузчики?
A)	на погрузчики малой грузоподъемности, легкие и средние;
B)	на погрузчики малой грузоподъемности;
C)	на погрузчики малой грузоподъемности и легкие;
D)	на погрузчики малой грузоподъемности, легкие, средние, тяжелые и большегрузные;
E)	на погрузчики малой грузоподъемности, легкие, средние и тяжелые.

Какими могут быть одноковшовые погрузчики по типу погрузочного оборудования?
A)	фронтальные и с разгрузкой назад;
B)	только фронтальные;
C)	только с разгрузкой назад;
D)	только полуповоротные;
E)	фронтальные, с разгрузкой назад и полуповоротные.

Какие способы набора сыпучих и мелкокусковых материалов Вы знаете?
A) раздельный и совмещенный;
B)	только раздельный;
C)	только частично совмещенный;
D)	раздельный, совмещенный ступенчатый и частично совмещенный;
E)	раздельный, совмещенный и ступенчатый.

Для чего используются автопогрузчики?
A)	для погрузки, транспортирования и штабелирования сыпучих материалов и штучных грузов, разработки гравийно-песчаных карьеров, послойной разработки грунтов I … III групп с погрузкой их в транспортные средства или отсыпкой в отвал;
B)	для штабелирования и перегрузки штучных и пакетированных грузов с перемещением их на небольшие расстояния;
C)	для погрузки и разгрузки контейнеров, лесоматериалов, труб, для планировки, засыпки траншей и др.;
D)	для погрузки в различные транспортные средства и складирования сыпучих, мелкокусковых материалов и штучных грузов, а также для перемещения на складах и подачи к месту производства различных материалов, строительных деталей и оборудования;
E)	для выгрузки из железнодорожных вагонов и с железнодорожных платформ сыпучих материалов (песок, щебень, гравий) и порошкообразных материалов (цемент, минеральный порошок, гипс, известь и т.п.).

Для чего используются многоковшовые погрузчики?
A)	для выгрузки из железнодорожных вагонов и с железнодорожных платформ сыпучих материалов (песок, щебень, гравий) и порошкообразных материалов (цемент, минеральный порошок, гипс, известь и т.п.);
B)	для погрузки, транспортирования и штабелирования сыпучих материалов и штучных грузов, разработки гравийно-песчаных карьеров, послойной разработки грунтов I … III групп с погрузкой их в транспортные средства или отсыпкой в отвал;
C)	для погрузки в различные транспортные средства и складирования сыпучих, мелкокусковых материалов и штучных грузов, а также для перемещения на складах и подачи к месту производства различных материалов, строительных деталей и оборудования;
D)	для погрузки непрерывным потоком сыпучих и мелкокусковых материалов из штабелей и валов в транспортные средства или в приемные бункера;
E)	для штабелирования и перегрузки штучных и пакетированных грузов с перемещением их на небольшие расстояния.

Для разгрузки каких грузов применяются механические разгрузчики?
A)	гравия;
B)	песка;
C)	для всех перечисленных грузов;
D)	щебня;
E)	шлака.

Для разгрузки каких грузов применяются пневматические машины и установки?
A)	шлака;
B)	песка;
C)	гравия;
D)	щебня;
E)	порошкообразных материалов.

Чем отличается разгрузчик всасывающе-нагнетательного действия от разгрузчика всасывающего действия?
A)	наличием напорного трубопровода и компрессора;
B)	наличием только напорного трубопровода;
C)	наличием только компрессора;
D)	наличием только пневматического камерного насоса;
E)	наличием только ковшового элеватора.

Что такое грузоподъемные краны?
A)	грузоподъемная машина прерывного действия, предназначенная для штучных и сыпучих грузов;
B)	грузоподъемная машина непрерывного действия, предназначенная для подъема и перемещения штучных или сыпучих грузов;
C)	машины цикличного действия, предназначенные для подъема и перемещения в пространстве груза, удерживаемого грузозахватным органом;
D)	транспортирующая машина, позволяющая перемещать груз от одной перегрузочной операции к другой;
E)	грузоподъемная машина непрерывного действия, предназначенная для подъема и перемещения сыпучих и наливных грузов.

По какой формуле определяется коэффициент собственной устойчивости?
A)	;
B)	;
C)	;
D)	;
E)	.
Землеройные машины предназначаются для…
A)	отделения грунта от массива и перемещения его;
B)	отделения грунта от массива;
C)	расчистки территории, не которой должны производиться земляные работы, от кустарника, валунов, пней, предварительного рыхления грунтов повышенной плотности;
D)	уплотнения предварительно разработанного грунта для придания грунту в сооружении достаточной плотности и прочности;
E)	подъема и перемещения груза.

Землеройно-транспортные машины предназначаются для…
A)	отделения грунта от массива;
B)	отделения грунта от массива и перемещения его;
C)	расчистки территории, не которой должны производиться земляные работы, от кустарника, валунов, пней, предварительного рыхления грунтов повышенной плотности;
D)	уплотнения предварительно разработанного грунта для придания грунту в сооружении достаточной плотности и прочности;
E)	подъема и перемещения груза.

Машины для подготовительных и вспомогательных земляных работ предназначаются для…
A)	уплотнения предварительно разработанного грунта для придания грунту в сооружении достаточной плотности и прочности;
B)	отделения грунта от массива;
C)	отделения грунта от массива и перемещения его;
D)	расчистки территории, на которой должны производиться земляные работы, от кустарника, валунов, пней, предварительного рыхления грунтов повышенной плотности;
E)	подъема и перемещения груза.

Машины для уплотнения грунтов предназначаются для…
A) расчистки территории, не которой должны производиться земляные работы, от кустарника, валунов, пней, предварительного рыхления грунтов повышенной плотности;
B)	отделения грунта от массива;
C)	отделения грунта от массива и перемещения его;
D)	уплотнения предварительно разработанного грунта для придания грунту в сооружении достаточной плотности и прочности;
E)   подъема и перемещения груза.

Что такое бульдозер?
A)	самоходная землеройно-транспортная машина в виде гусеничного трактора или колесного тягача с навешенным на него с помощью рамы или брусьев рабочим органом – отвалом;
B)	землеройно-транспортная машина циклического действия, предназначенная для послойного вырезания грунта с набором его в ковш, транспортирования набранного грунта и отсыпки его слоями или в отвал с частичным уплотнением ходовыми колесами или гусеницами;
C)	самоходная многофункциональная планировочно-профилировочная машина, основным рабочим органом которой служит полноповоротный грейдерный отвал с ножами, размещенный между передним и задним мостами пневмоколесного ходового оборудования;
D)	сменное навесное оборудование гусеничных тракторов или пневмоколесных тягачей, служащее для корчевки пней, расчистки земельных участков от корней и крупных камней, уборки лесных участков от сваленных деревьев и кустарника после прохода кустореза;
E)	самоходная землеройно-транспортная машина в виде гусеничного трактора или колесного тягача с навешенным на него с помощью рамы или брусьев рабочим органом – отвалом.

Какие типы отвалов бульдозеров применяются в зависимости от условий работы?
A)	поворотный, прямой, универсальный, сферический;
B)	ножевые и безножевые;
C)	прямой, универсальный, сферический, с рыхлящими боковыми зубьями, совковый, короткий прямой;
D)	неповоротный, совковый, с рыхлящими боковыми зубьями;
E)	поворотные, неповоротные и универсальные.

Что является главным параметром для бульдозеров?
A)	производительность;
B)	грузоподъемность;
C)	объем ковша;
D)	номинальное тяговое усилие;
E)	виброусилие.

Что такое скрепер?
A)	землеройно-транспортная машина циклического действия, предназначенная для послойного вырезания грунта с набором его в ковш, транспортирования набранного грунта и отсыпки его слоями или в отвал с частичным уплотнением ходовыми колесами или гусеницами;
B)	самоходная землеройно-транспортная машина в виде гусеничного трактора или колесного тягача с навешенным на него с помощью рамы или брусьев рабочим органом – отвалом;
C)	самоходная многофункциональная планировочно-профилировочная машина, основным рабочим органом которой служит полноповоротный грейдерный отвал с ножами, размещенный между передним и задним мостами пневмоколесного ходового оборудования;
D)	сменное навесное оборудование гусеничных тракторов или пневмоколесных тягачей, служащее для корчевки пней, расчистки земельных участков от корней и крупных камней, уборки лесных участков от сваленных деревьев и кустарника после прохода кустореза;
E)	самоходные землеройные машины с ковшовым рабочим оборудованием, предназначенные для разработки грунтов и горных пород с перемещением их на сравнительно небольшие расстояния в отвал или в транспортные средства.

Что является главным параметром для скрепера?
A)	грузоподъемность;
B)	номинальное тяговое усилие;
C)	геометрическая вместимость (объем) ковша;
D)	мощность двигателя;
E)	производительность;

Как классифицируются скреперы по способу загрузки ковша?
A)	рамные и безрамные;
B)	малые, средние, большие;
C)	прицепные, полуприцепные самоходные;
D)	свободные, полупринудительные и принудительные;
E)	с пассивной и с принудительной.

Как классифицируются скреперы по способу разгрузки ковша?
A)	силовые и свободные;
B)	малые, средние, большие;
C)	прицепные, полуприцепные самоходные;
D)	свободные, полупринудительные и принудительные;
E)	рамные и безрамные.

Что такое автогрейдер?
A)	самоходная многофункциональная планировочно-профилировочная машина, основным рабочим органом которой служит полноповоротный грейдерный отвал с ножами, размещенный между передним и задним мостами пневмоколесного ходового оборудования;
B)	самоходная землеройно-транспортная машина в виде гусеничного трактора или колесного тягача с навешенным на него с помощью рамы или брусьев рабочим органом – отвалом;
C)	землеройно-транспортная машина циклического действия, предназначенная для послойного вырезания грунта с набором его в ковш, транспортирования набранного грунта и отсыпки его слоями или в отвал с частичным уплотнением ходовыми колесами или гусеницами;
D)	сменное навесное оборудование гусеничных тракторов или пневмоколесных тягачей, служащее для корчевки пней, расчистки земельных участков от корней и крупных камней, уборки лесных участков от сваленных деревьев и кустарника после прохода кустореза;
E)	самоходные землеройные машины с ковшовым рабочим оборудованием, предназначенные для разработки грунтов и горных пород с перемещением их на сравнительно небольшие расстояния в отвал или в транспортные средства.

На какие группы классифицируются автогрейдеры по мощности и весу? 
A)	легкие, средние и тяжелые;
B)	с двумя и тремя осями;
C)	легкие, средние, полутяжелые и тяжелые;
D)	с гидравлической, редукторной и комбинированной системой;
E)	с полноповоротным и неполноповоротным отвалом.

Для чего служат кусторезы?
A)	для расчистки территорий от кустарников и мелколесья при строительстве дорог и аэродромов, прокладке просек, подготовке строительных площадок, а также при проведении мелиоративных работ;
B)	для разработки грунта;
C)	для рыхления мерзлых грунтов, трещиноватых горных пород, плотных глин, сцементированного гравия, песчаника, слежавшегося строительного мусора и др.;
D)	для корчевки пней, расчистки земельных участков от корней и крупных камней, уборки лесных участков от сваленных деревьев и кустарника после прохода кустореза;
E)	для удаления деревьев на расчищаемых участках.

Для чего служат корчеватели?
A)	для расчистки территорий от кустарников и мелколесья при строительстве дорог и аэродромов, прокладке просек, подготовке строительных площадок, а также при проведении мелиоративных работ;
B)	для разработки грунта;
C)	для рыхления мерзлых грунтов, трещиноватых горных пород, плотных глин, сцементированного гравия, песчаника, слежавшегося строительного мусора и др.;
D)	для удаления деревьев на расчищаемых участках;
E)	для корчевки пней, расчистки земельных участков от корней и крупных камней, уборки лесных участков от сваленных деревьев и кустарника после прохода кустореза.

В чем отличие корчевателей-собирателей от корчевателей?
A)	имеет прямоугольную корчующую решетчатую раму, обеспечивающую перемещение выкорчеванных пней и кустов;
B)	имеют узкие отвалы с 3…5 зубьями;
C)	имеют широкие отвалы с 7…10 зубьями;
D)	клинообразный отвал, к нижним кромкам которого прикреплены горизонтальные режущие ножи;
E)	отличий нет.

Для чего служат рыхлители?
A)	для разработки грунта;
B)	для рыхления мерзлых грунтов, трещиноватых горных пород, плотных глин, сцементированного гравия, песчаника, слежавшегося строительного мусора и др.;
C)	для корчевки пней, расчистки земельных участков от корней и крупных камней, уборки лесных участков от сваленных деревьев и кустарника после прохода кустореза;
D)	для удаления деревьев на расчищаемых участках;
E)	для расчистки территорий от кустарников и мелколесья при строительстве дорог и аэродромов, прокладке просек, подготовке строительных площадок, а также при проведении мелиоративных работ.

Что такое экскаватор?
A)	самоходная многофункциональная планировочно-профилировочная машина, основным рабочим органом которой служит полноповоротный грейдерный отвал с ножами, размещенный между передним и задним мостами пневмоколесного ходового оборудования;
B)	самоходная землеройно-транспортная машина в виде гусеничного трактора или колесного тягача с навешенным на него с помощью рамы или брусьев рабочим органом – отвалом;
C)	землеройно-транспортная машина циклического действия, предназначенная для послойного вырезания грунта с набором его в ковш, транспортирования набранного грунта и отсыпки его слоями или в отвал с частичным уплотнением ходовыми колесами или гусеницами;
D)	самоходные землеройные машины с ковшовым рабочим оборудованием, предназначенные для разработки грунтов и горных пород с перемещением их на сравнительно небольшие расстояния в отвал или в транспортные средства;
E)	сменное навесное оборудование гусеничных тракторов или пневмоколесных тягачей, служащее для корчевки пней, расчистки земельных участков от корней и крупных камней, уборки лесных участков от сваленных деревьев и кустарника после прохода кустореза.

Сколько видов рабочего оборудования имеет специальный одноковшовый экскаватор?
A)	много видов;
B)	более трех видов;
C)	два – три вида;
D)	только один вид;
E)	мало видов.

Сколько видов рабочего оборудования имеет универсальный одноковшовый экскаватор?
A)	только один вид;
B)	два – три вида;
C)	более трех видов;
D)	много видов;
E)	мало видов.

Что является главным параметрам для одноковшового экскаватора? 
A)	грузоподъемность;
B)	тяговое усилие;
C)	производительность;
D)	эксплуатационная масса;
E)	объем ковша.

Что такое прямая лопата?
A)	ковш экскаватора, используемый для копания грунта ниже опорной поверхности самого экскаватора;
B)	оборудование для выполнения погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ;
C)	оборудование для рытья глубоких котлованов (колодцев) в малосвязных грунтах и для перегрузки сыпучих материалов;
D)	ковш экскаватора с гибкой подвеской, используемый для копания грунта ниже опорной поверхности самого экскаватора;
E)	ковш экскаватора, используемый для копания грунта выше уровня стоянки экскаватора.

Что такое обратная лопата?
A)	ковш экскаватора с гибкой подвеской, используемый для копания грунта ниже опорной поверхности самого экскаватора;
B)	оборудование для выполнения погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ;
C)	оборудование для рытья глубоких котлованов (колодцев) в малосвязных грунтах и для перегрузки сыпучих материалов;
D)	ковш экскаватора, используемый для копания грунта ниже опорной поверхности самого экскаватора;
E)	ковш экскаватора, используемый для копания грунта выше уровня стоянки экскаватора.

Что такое драглайн?
A)	ковш экскаватора с гибкой подвеской, используемый для копания грунта ниже опорной поверхности самого экскаватора;
B)	оборудование для выполнения погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ;
C)	оборудование для рытья глубоких котлованов (колодцев) в малосвязных грунтах и для перегрузки сыпучих материалов;
D)	ковш экскаватора, используемый для копания грунта выше уровня стоянки экскаватора;
E)	ковш экскаватора, используемый для копания грунта ниже опорной поверхности самого экскаватора.

Что такое грейфер?
A)	оборудование для выполнения погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ;
B)	оборудование для рытья глубоких котлованов (колодцев) в малосвязных грунтах и для перегрузки сыпучих материалов;
C)	ковш экскаватора с гибкой подвеской, используемый для копания грунта ниже опорной поверхности самого экскаватора;
D)	ковш экскаватора, используемый для копания грунта выше уровня стоянки экскаватора;
E)	ковш экскаватора, используемый для копания грунта ниже опорной поверхности самого экскаватора.

Что такое крановое оборудование?
A)	оборудование для выполнения погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ;
B)	оборудование для рытья глубоких котлованов (колодцев) в малосвязных грунтах и для перегрузки сыпучих материалов;
C)	ковш экскаватора с гибкой подвеской, используемый для копания грунта ниже опорной поверхности самого экскаватора;
D)	ковш экскаватора, используемый для копания грунта выше уровня стоянки экскаватора;
E)	ковш экскаватора, используемый для копания грунта ниже опорной поверхности самого экскаватора.

Как условно различают виды измельчения в зависимости от крупности зерен готового продукта?
A)	помол и второстепенное;
B)	основное и второстепенное;
C)	дробление и основное;
D)	основное и помол;
E)	дробление и помол.

Какие бывают стадии дробления?
A)	грубый, тонкий, сверхтонкий;
B)	простое, среднее, сложное, весьма сложное;
C)	полное, неполное, мелкое, среднее;
D)	крупное, среднее, мелкое;
E)	основное, второстепенное, дополнительное, разное.

Какие бывают стадии помола?
A)	крупное, среднее, мелкое;
B)	простое, среднее, сложное, весьма сложное;
C)	полное, неполное, мелкое, среднее;
D)	грубый, тонкий, сверхтонкий;
E)	основное, второстепенное, дополнительное, разное.

Какие дробилки получили широкое распространение в строительстве?
A)	щековые, конусные, барабанные, бегунковые;
B)	щековые, конусные, бегунковые, клиновые;
C)	щековые, валковые, роторные;
D)	роторные, молотковые, барабанные, плоские;
E)	щековые, конусные, валковые, ударные.

Какие виды сортировки применяют при производстве строительных материалов?
A)	механическую, гидравлическую и пневматическую;
B)	механическую сортировку (грохочение); гидравлическую; воздушную (сепарацию); магнитную сепарацию;
C)	с помощью дробилок, грохотов и классификаторов;
D)	инерционные и вибрационные;
E)	сортировку не применяют.

Для чего применяются грохоты?
A)	для дробления материала силой ударов;
B)	для измельчения материала, попадающего в промежутки между соударяющимися шарами;
C)	для измельчение материала истиранием, раздавливанием и частично ударами мелющих тел;
D)	для механического разделения на фракции каменных материалов;
E)	для дробления материала раздавливанием и частично истиранием в пространстве между вращающимися навстречу один другому валками.

Для какой сортировки предназначен виброгрохот?
         A) всех видов;
B)	воздушной;
C)	гидравлической;
D)	электромагнитной;
        E)	    механической.

Что применяют для промывки и сортировки гравийно-песчаных смесей и щебня?
A)	моечные машины;
B)	грохоты;
C) гравиемойки-сортировки;	
D)	сепараторы;
E)	классификаторы.

Как по способу образования смесей классифицируются смесители?
A)	цикличного и непрерывного действия;
B)	гравитационные и принудительного смешивания;
C)	стационарные и передвижные;
D)	весовые и объемные;
E)	с ручным и механическим смешиванием.
Для получения каких смесей применяются гравитационные смесители?
A)	тяжелых бетонных смесей;
B)	растворов и жидких бетонных смесей;
C)	непластичных бетонных смесей;
D)	густых бетонных смесей;
E)	пластичных бетонных смесей;

Для получения каких смесей применяются смесители с принудительным перемешиванием?
A)	пластичных бетонных смесей;
B)	растворов и жидких бетонных смесей;
C)	непластичных бетонных смесей;
D)	густых бетонных смесей;
E)	тяжелых бетонных смесей.

Каким параметром характеризуются смесительные машины периодического действия?
A)	числом замесов;
B)	вместимостью по загрузке;
C)	часовой производительностью в м3;
D)	мощностью двигателя;
E)	объемом готового замеса.

Какой параметр принят за главный в смесительных машинах непрерывного действия?
A)	объем готового замеса;
B)	вместимость по загрузке;
C)	часовая производительность в м3;
D)	мощность двигателя;
E)	число замесов.

Как загружаются смесительные машины?
A)	из бункеров, под которыми установлены машины, и с помощью ковшовых (скиповых) подъемников;
B)	при опрокидывании и наклоне барабана, с помощью разгрузочного лотка, вводимого внутрь вращающегося барабана, открыванием разгрузочного люка в днище барабана или изменением направления вращения барабана;
C)	самопроизвольно;
D)	с помощью лотков;
E)	с помощью шнеков.

Как разгружаются смесительные машины?
A)	с помощью шнеков;
B)	из бункеров, под которыми установлены машины, и с помощью ковшовых (скиповых) подъемников;
C)	самопроизвольно;
D)	с помощью лотков;
E)	при опрокидывании и наклоне барабана, с помощью разгрузочного лотка, вводимого внутрь вращающегося барабана, открыванием разгрузочного люка в днище барабана или изменением направления вращения барабана.

Для чего применяются авторастворовозы?
A)	для транспортирования качественных строительных растворов различной подвижности с механическим побуждением в пути следования и порционной выдачей смеси на строительных объектах;
B)	для подачи свежеприготовленной бетонной смеси с осадкой конуса 6…12 см в горизонтальном и вертикальном направлениях к месту укладки для возведения сооружений из монолитного бетона и железобетона;
C)	для перевозки товарных бетонных смесей на расстояние 5…10 км.;
D)	для приготовления бетонной смеси в пути следования от питающих отдозированными сухими компонентами специализированных установок к месту укладки, приготовления бетонной смеси непосредственно на строительном объекте, а также транспортирования готовой качественной смеси с побуждением ее при перевозке;
E)	вообще не применяются.

Какое конструктивное устройство применяют в автобетоновозах и авторастворовозах для предотвращения расслаивания смеси?
A)	отсекатель;
B)	лопасти;
C)	гидропривод;
D)	подъемник;
E)	побудитель.

Для чего применяются автобетоновозы?
A)	для транспортирования качественных строительных растворов различной подвижности с механическим побуждением в пути следования и порционной выдачей смеси на строительных объектах;
B)	для подачи свежеприготовленной бетонной смеси с осадкой конуса 6…12 см в горизонтальном и вертикальном направлениях к месту укладки для возведения сооружений из монолитного бетона и железобетона;
C)	для перевозки товарных бетонных смесей на расстояние 5…10 км.;
D)	для приготовления бетонной смеси в пути следования от питающих отдозированными сухими компонентами специализированных установок к месту укладки, приготовления бетонной смеси непосредственно на строительном объекте, а также транспортирования готовой качественной смеси с побуждением ее при перевозке;
E)	вообще не применяются.

Для чего применяются автобетоносмесители?
A)	для приготовления бетонной смеси в пути следования от питающих отдозированными сухими компонентами специализированных установок к месту укладки, приготовления бетонной смеси непосредственно на строительном объекте, а также транспортирования готовой качественной смеси с побуждением ее при перевозке;
B)	для подачи свежеприготовленной бетонной смеси с осадкой конуса 6…12 см в горизонтальном и вертикальном направлениях к месту укладки для возведения сооружений из монолитного бетона и железобетона;
C)	для транспортирования качественных строительных растворов различной подвижности с механическим побуждением в пути следования и порционной выдачей смеси на строительных объектах;
D)	для перевозки товарных бетонных смесей на расстояние 5…10 км.;
E)	вообще не применяются.

Для чего применяются виброжелоба с вибропитателями?
A)	для транспортирования по трубам свежеприготовленные бетонные смеси на расстояние до 400 м по горизонтали или на высоту до 70 м;
B)	для транспортирования качественных строительных растворов различной подвижности с механическим побуждением в пути следования и порционной выдачей смеси на строительных объектах;
C)	для транспортирования бетонных смесей под уклон 10…20 на расстояние до 10 м;
D)	для приготовления бетонной смеси в пути следования от питающих отдозированными сухими компонентами специализированных установок к месту укладки, приготовления бетонной смеси непосредственно на строительном объекте, а также транспортирования готовой качественной смеси с побуждением ее при перевозке;
E)	для транспортирования растворов по трубам и рукавам, для нанесения их на оштукатуриваемые поверхности, а также для нагнетания в труднодоступные полости при строительстве и ремонте зданий и сооружений.

Какие типы вибраторов Вы знаете?
A)	навесные и стационарные;
B)	центробежные и дебалансные;
C)	площадочные и реечные;
D)	переносные и передвижные;
E)	поверхностные, глубинные, наружные и станковые.

Какие типы вибровозбудителей Вы знаете?
A)	центробежные и дебалансные;
B)	электромеханические, электромагнитные и пневматические;
C)	площадочные и реечные;
D)	поверхностные, глубинные, наружные и станковые;
E)	навесные и стационарные.

Какие типы механических вибрационных элементов Вы знаете?
A)	одно- и двухвальные, маятниковые и планетарные;
B)	центробежные и дебалансные;
C)	электромеханические, электромагнитные и пневматические;
D)	поверхностные, глубинные, наружные и станковые;
E)	навесные и стационарные.

Какие типы пневматических вибрационных элементов Вы знаете?
A)	поршневые и планетарные;
B)	центробежные и дебалансные;
C)	одно- и двухвальные, маятниковые и планетарные;
D)	электромеханические, электромагнитные и пневматические;
E)	поверхностные, глубинные, наружные и станковые.

На что ставят поверхностные вибраторы?
A)	непосредственно на уплотняемую бетонную смесь;
B)	корытообразную прямоугольную площадку;
C)	удлиненную балку-рейку;
D)	опалубку или форму, к которой прикрепляются снаружи;
E)	цилиндрический вибронаконечник, погружаемый в виброуплотняемую смесь.

Через что передают колебания уложенной массе бетона поверхностные вибраторы?
A)	опалубку или форму, к которой прикрепляются снаружи;
B)	удлиненную балку-рейку;
C)	стальную корытообразную плиту;
D)	цилиндрический вибронаконечник, погружаемый в виброуплотняемую смесь;
E)	колебания вообще не передаются.

Через что передают колебания уложенной массе бетона виброрейки?
A)	двутавровую балку;
B)	корытообразную прямоугольную площадку;
C)	опалубку или форму, к которой прикрепляются снаружи;
D)	цилиндрический вибронаконечник, погружаемый в виброуплотняемую смесь;
E)	колебания вообще не передаются.

Какие типы глубинных вибраторов Вы знаете?
A)	с гибким валом и с встроенным двигателем;
B)	одно- и двухвальные, маятниковые и планетарные;
C)	электромеханические, электромагнитные и пневматические;
D)	поверхностные, глубинные, наружные и станковые;
E)	поршневые и планетарные.

Для чего применяется вибратор с гибким валом?
A)	при бетонировании любых конструкций;
B)	при бетонировании улиц;
C)	при бетонировании площадок;
D)	при бетонировании густоармированных конструкций;
E)	при бетонировании дворов.

В каком вибраторе вращение от вала двигателя передается валу с муфтами, позволяющими свободной части вала отклоняться от геометрической оси на угол до 5°?
A)	в вибраторе с вынесенным двигателем;
B)	в вибро-рейке;
C)	в вибробулаве;
D)	в вибраторе с гибким валом;
E)	такого вибратора не существует;

Какой вибратор состоит из электродвигателя с закрепленными на его валу противовесами, причем корпус вибратора снабжен зажимами для крепления на опалубке?
A)	наружный;
B)	комбинированный;
C)	глубинный;
D)	ручной;
E)	поверхностный.

Через что передают колебания уложенной массе бетона наружные вибраторы?
A)	опалубку, на которой закреплены;
B)	корытообразную прямоугольную площадку;
C)	удлиненную балку-рейку;
D)	цилиндрический вибронаконечник, погружаемый в виброуплотняемую смесь;
E)	колебания вообще не передаются.