1.8. Послеуборочная обработка и хранение
продукции растениеводства
Зерно
продовольственное и фуражное
1)	Очистка от примесей
2)	Сушка
3)	Сортировка
4)	Закладка на хранение
Сено
1)	Скашивание
2)	Ворошение
3)	Сгребание в валки
4)	Прессование
5)	Закладка на хранение
Силос
1)	Скашивание с измельчением
2)	Закладка на хранение
Сенаж
1)	Скашивание в валки
2)	Подсушивание
3)	Объединение валков
4)	Подбор с измельчением
5)	Закладка на хранение

Для заготовки кормов при помощи M 7000
Рабочая ширина	5,80 m	
Вес	9.000 kg	
Высота	3,50 m	
Привод	John Deere Motor 175 PS	
Производительность	60 - 100 тонн в час	
Размер рукавов	2,4 m; 2,7 m илиr   3 m диаметр до 75 m длина до 350 t в 1 рукаве	
Рентабельность	с 10.000 t в год	

Заготовка кормов 
в полимерных рукавах
Лён
1)	Теребление в валок
2)	Вылежка
3)	Оборот валка
4)	Вылежка
5)	Прессование тресты в рулоны
6)	Закладка на хранение

Картофель и корнеплоды
1)	Удаление ботвы
2)	Уборка
3)	Сортировка
4)	Закладка на хранение
Семена многолетних трав
1)	Скашивание на высоком срезе
2)	Очистка от примесей
3)	Сушка
4)	Сортировка
5)	Закладка на хранение